4 6 8 10 12 14

2.8

3

3.2

3.4

3.6

3.8

137 138

139 140

141

142 143

144 145 100

101 102 103 105

106 107 104

108

201

202 203 204

211

212 213

214

215

216

304 309 314

315

316 317 318

319

504

505 506

507

508

509

510 511

512

513 514

515

516 517 518 519 520

521

356

357

358

359

360

361

362362362362362

Number of parameters (not counting P0, nor order when fixed)

RMS Error (dB)

OZGF

OZGF-fb

PrlGC

CasGC

PZFC

CasGC-fb